#1 printerDirect2DeviceConfiguration :

permite tiparirea la altceva decat la sistemul de print din sistemul de operare ( ex : La un socket de retea, in fisier, la un port serial etc )

ex1 (nume imprimanta =fiscalwire , tiparire in fisier ) : fiscalwire=file:/tmp/fiscalwire/bonuri/factura_%%date%%.inp
ex2 ( nume imprimanta = directjet , tiparire direct pe portul 9001 al imprimantei ) : directjet=tcp:192.168.1.231:9001
ex3 ( nume imprimanta directserial , tiparire la portul COM5 ) : directserial=serialpurejava:COM5:9600:8:1:0 sau directserial=serialpurejava:/dev/ttyS0:9600:8:1:0


#2 tipul imprimantei = Freemarker !!

#3 se bifeaza (de ex) Voucher Returo la tip de document tiparit - momentan singurul implementat

#4 Ca buna practica , luati fisiere exemple din "samples", se copiaza in folderul conf/freemarker/$numeleimprimantei ( se va creea ) , apoi se pot personaliza

Pentru vouchere returo fisierul final trb sa fie denumit voucher_returo.txt




